**Bedienungsanleitung**

**Softwareversion:** MF831 SW Update Tool

**ZTE CORPORATION**

**Inhalt**

[1. Systemvoraussetzungen 3](#_Toc318376431)

[Hardwarevoraussetzungen 3](#_Toc318376432)

[Softwarevoraussetzungen 3](#_Toc318376433)

[2. Bedienungsanleitung 3](#_Toc318376434)

[3.Hinweise 4](#_Toc318376435)

# 1. Systemvoraussetzungen

## Hardwarevoraussetzungen

1. Mindestanforderungen der Computerkonfiguration: 1.0G Hz CPU, 512MB RAM , 256MB Festplattenspeicher verfügbar
2. Endgerät: MF831
3. Chipsatz: Qualcomm 9225
4. USB: 2.0+1.1

## Softwarevoraussetzung


1. Betriebssystem: Windows XP / Windows 7 / Windows 8/Windows 10.

**2.** **Bedienungsanleitung**

# 1. Starten Sie den Computer und verbinden Sie das Modem mit dem Computer.

2. Schließen Sie die Einwählsoftware und starten Sie die Upgradesoftware.

Die Anwendung wählt den Port automatisch in ca 15 sec. Ihre aktuelle Softwareversion und der Port wird wie folgt angezeigt.



3. Sobald die Schaltfläche “Update” aktivierbar wird klicken Sie auf diese.

4. Schließen Sie die Anwendung nach Beendigung des Updates.

# 3. Hinweise

1. **Vor dem Update bitte unbedingt die SIM-Karte entfernen. Sollte sich die SIM Karte während des Updates im Gerät befinden, kann dies Beschädigungen am Gerät hervorrufen.**
2. **Vordem Update bitte unbedingt die T-Flasch (Speicherkarte) entfernen. Sollte sich die T-Flasch (Speicherkarte) während des Updates im Gerät befinden, kann das Update nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.**
3. **Installieren Sie vor dem Update den Treiber für das Gerät.**
4. **Das Update löscht alle Daten, die auf dem Modem gespeichert sind.**
5. **Sollte der Port nach der Treiberinstallation nicht erkannt werden benutzen Sie einen anderen Usb-Port.**
6. **Die Anwendung ist kompatibel mit Windows XP , Windows 7 (SP1), Windows 8 und Windows 10.**
7. **Schalten Sie den Computer nicht aus während die Anwendung ausgeführt wird.**
8. **Die Anwendung kann nicht korrekt ausgeführt werden wenn Ihr Computer während der Ausführung in Sleepmode oder in Hibernatemode versetzt wird.**
9. **Sorgen Sie für eine konstante Stromzufuhr aller am Updatevorgang beteiligten Geräte.**
10. **Entfernen Sie keine, oder verbinden andere USB-Geräte während des Vorgang von/mit Ihren Computer.**
11. **Schließen Sie die Anwendung während des Vorgangs unter keinen Umständen. Dies kann Ihr Modem unbrauchbar machen.**
12. **Benutzen Sie keinen USB-Hub. Verbinden Sie das Gerät direkt mit dem Computer.**
13. **Starten Sie die Anwendung als Administrator. (Rechtsklick auf das Anwendungssymbol, “ Als Administrator ausführen“).**
14. **Die Anwendung kann nur ein Gerät zur gleichen Zeit updaten.**
15. **Trennen Sie und verbinden Sie das Gerät erneut nach dem Update um es zu verwenden.**
16. **Weitere Informationen unter: http://support.zte.com.cn.**